**THEMA (14 d)**

Bestimmung des zulässigen Raumklimas von nachträglich innengedämmten und verkleideten Aussenwänden gegen Erdreich. Ergebnis je nach bestehendem Schichtenaufbau, Wahl der Innendämmung sowie je nach äusserer Bemessungstemperatur und Tiefe der Erdeinbindung der Aussenwand.

Weiteres dazu im Programm unter «Problemstellung».

LINK: [Nutzungsspanne von innengedämmten Wänden gegen Erdreich](http://weba.cellularglassengineering.com/de/programs/p14/)