**THEMA (09 d):**

Instrument zur wärmetechnischen Dämmstoff – Bemessung von hinterlüfteten Fassaden – unter Berücksichtigung der Durchdringungsverluste aus kraftschlüssiger Verankerung von vorgehängten Bekleidungen.

**LINK:** [Wärmebrücken aus kraftschlüssiger Verankerung von hinterlüfteten Fassaden - Bekleidungen](http://weba.cellularglassengineering.com/de/programs/p09/)